**咖啡機 HQ-8125 運作設定**

咖啡机分为1种运行选择如下 :-

* “ Coffee 泡咖啡 “
* “Tea 泡茶 “

而以上2种运作均可让用户选择4个不同出咖啡或茶的容量，分别是 226.8ml/ 340.2ml/ 595.35ml/ 1190.7ml 容量

1. 當选择“ Coffee 泡咖啡 “ , 3种模式可循环选择. 分別為 :-

* “ Regular 普通泡 “
* “ Bold 濃縮泡 “
* “ Iced 冰咖啡泡 “

**“ Regular 普通泡 “**

1. 当选择Regular+226.8ml (8OZ)时，要求所用时间为50秒，流到杯中的水容量为226.8ml (8OZ), （前15秒出水3OZ-(85.05ml),停止出水5秒，再出水30秒所对应的水量为5OZ -(141.75ml)）

2 .当选择Regular+340.2ml (12OZ)时，要求所用时间为73秒(1分13秒），流到杯中的水容量为340.2ml (12OZ), （前15秒出水4OZ-(113ml),停止出水5秒，再出水53秒所对应的水量为8OZ-(226.8ml)）

3. 当选择Regular+595.35ml (21OZ)时，要求所用时间为240秒（4分钟秒），流到杯中的水容量为595.35ml (21OZ), （前15秒出水6OZ-(170.1ml),停止出水5秒，再出水60秒所对应的水量为8OZ-(226.8ml)）

4. 当选择Regular+1190.7ml(42oz)时，要求所用时间为360秒（6分钟秒），流到杯中的水容量为1190.7ml(42oz), （前45秒出水10OZ-(283.5ml),停止出水10秒，再出水305秒（5分5秒）所对应的水量为32OZ-(907.2ml)）

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**“ Bold 濃縮泡 “**

1.当选择bold+226.8ml (8OZ)时，要求所用时间为95秒（1分35秒），流到杯中的水容量为226.8ml (8OZ), （前15秒出水3OZ-(85.05ml),停止出水5秒，再出水75秒（1分15秒）所对应的水量为5OZ -(141.75ml)）

2.当选择bold+340.2ml (12OZ)时，要求所用时间为140秒（1分20秒），流到杯中的水容量为340.2ml (12OZ), （前15秒出水4OZ-(113ml),停止出水5秒，再出水120秒（2分钟）所对应的水量为8OZ-(226.8ml)）

3.当选择bold+595.35ml (21OZ)时，要求所用时间为300秒（5分钟），流到杯中的水容量为595.35ml (21OZ), （前15秒出水6OZ-(170.1ml),停止出水5秒，再出水165秒（1分45秒）所对应的水量为8OZ-(226.8ml)）

4.当选择bold+1190.7ml(42oz)时，要求所用时间为420秒（7分钟），流到杯中的水容量为1190.7ml(42oz), （前45秒出水10OZ-(283.5ml),停止出水10秒，再出水365秒（6分5秒）所对应的水量为32OZ-(907.2ml)）

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**“ Iced 冰咖啡泡 “**

1.当选择iced+226.8ml (8OZ)时，要求所用时间为95秒（1分35秒），流到杯中的水容量为226.8ml (8OZ), （前15秒出水2OZ-(56.7ml),停止出水5秒，再出水75秒（1分15秒）所对应的水量为6OZ-(170.1ml)）

2.当选择iced+340.2ml (12OZ)时，要求所用时间为140秒（1分20秒），流到杯中的水容量为340.2ml (12OZ), （前15秒出水3OZ-(85.05ml),停止出水5秒，再出水120秒（2分钟）所对应的水量为9OZ-(225.15ml)）

3.当选择iced+595.35ml (21OZ)时，要求所用时间为150秒（2分30秒），流到杯中的水容量为595.35ml (21OZ), （前15秒出水4OZ-(113ml),停止出水5秒，再出水125秒（1分5秒）所对应的水量为17OZ-(481.95ml)）

4.当选择iced+1190.7ml(42oz)时，要求所用时间为240秒（4分钟），流到杯中的水容量为1190.7ml(42oz), （前45秒出水5OZ-(141.7ml),停止出水10秒，再出水195秒（3分15秒）所对应的水量为37OZ-(1048.95ml)）

13. 当选择hot water+(8,12,16,carafe)时，要求流到杯中的水容量为所设定的容量,

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

1. 當选择“ Tea 泡茶“ 運作功能 , 只讓用戶选择4個不同出茶的容量 , 分別是 8 oz / 12 oz / 21 oz / 42 oz 容量 . 出水不用特別的時間設定 .

-- 完 --